Veuillez d'abord télécharger la version 3.5.2.1-12132 et activer la partition où elle a été téléchargée avec le fichier, le modem redémarrera ensuite.
Vous pouvez ensuite télécharger la version 3.5.2.1-12131 sur l'autre partition, l'activer et le modem redémarrera.

Une fois cela fait, le modem devrait être sur la version 3.5.2.1-12131.